# ip dns forwarding

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IP付加機能 / DNSリレー

## 構文

コマンド構文

`(config)# ip dns forwarding`

`(config)# no ip dns forwarding`

## コマンド説明

DNSリレー機能を有効にする。デフォルトは無効。
no形式で実行した場合はDNSリレー機能を無効にする。

## 使用例

DNSリレー機能を有効にする。

    awplus# configure terminal
    awplus(config)# ip dns forwarding

## 注意・補足事項

VRF-Lite使用時、グローバル以外のVRFインスタンスでDNSリレー機能を使う場合は、ip name-serverコマンドのvrfパラメーターを使用してVRFインスタンスごとにDNSサーバーアドレスを登録すること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド