# firewall

モード
  グローバルコンフィグモード --> ファイアウォールモード
カテゴリー
  UTM / ファイアウォール

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] firewall`

## コマンド説明

ファイアウォール機能の設定を行うためファイアウォールモードに移行する。
no形式で実行した場合はファイアウォールモードで行った設定をすべて削除する。この場合は、グローバルコンフィグモードのまま移動しない。

## 使用例

ファイアウォール機能の設定を開始するため、ファイアウォールモードに移行する。

    awplus(config)# firewall
    awplus(config-firewall)#

ファイアウォールモードで行った設定をすべて削除する。

    awplus(config)# no firewall
    All firewall configuration will be removed. Proceed? (y/n): y
    awplus(config)#

## コマンドツリー

## 関連コマンド