# use-ipv4-for-ipv6-updates

モード
  DDNSアップデートメソッドモード
カテゴリー
  IP付加機能 / ダイナミックDNSクライアント

## 構文

コマンド構文

`(config-ddns-update-method)# [no] use-ipv4-for-ipv6-updates`

## コマンド説明

対象ダイナミックDNS（DDNS）サービスにおいて、IPv6アドレスの更新時にIPv4パケットを使うよう設定する。
no形式で実行した場合はこの動作を無効にする。
初期設定は無効（IPv6アドレスの更新にはIPv6パケットを使う）。

## 使用例

対象DDNSサービスにおいて、IPv6アドレスの更新時にIPv4パケットを使うよう設定する。

    awplus(config-ddns-update-method)# use-ipv4-for-ipv6-updates

対象DDNSサービスにおいて、IPv6アドレスの更新にはIPv6パケットを使うよう設定する。

    awplus(config-ddns-update-method)# no use-ipv4-for-ipv6-updates

## コマンドツリー