# ip dns forwarding dns46

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IP付加機能 / DNSリレー

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] ip dns forwarding dns46`

## コマンド説明

DNSリレーのオプションであるDNS46機能を有効にする。
no形式で実行した場合はDNS46機能を無効にする。
初期設定は無効。
DNS46をNAT46と連携させるには、本コマンドに加え、最低限下記の設定も必要。詳細は「IPv6」/「NAT46・NAT64」の解説編を参照。

- DNSリレーの有効化（ip dns forwardingコマンド）
- DNS46とNAT46マッピングインスタンスの関連付け（ip dns forwarding dns46(mapping)コマンド）
- DNSサーバーアドレスの指定（ip name-serverコマンド、あるいは自動取得設定）

## 使用例

DNS46を有効にする。

    awplus(config)# ip dns forwarding dns46

DNS46を無効にする。

    awplus(config)# no ip dns forwarding dns46

## コマンドツリー

## 関連コマンド