# lifetime

モード
  IPsecプロファイルモード
カテゴリー
  VPN / IPsec

## 構文

コマンド構文

`(config-ipsec-profile)# lifetime seconds <300-31449600>`

`(config-ipsec-profile)# no lifetime seconds`

## コマンド説明

対象IPsecプロファイルにおけるIPsec SAの有効期間を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値（本コマンド未設定時の値）は28800秒。

## パラメーター

`seconds <300-31449600>`
  IPsec SAの有効期間（秒）。指定時間が経過すると、IPsec SAは再ネゴシエートされる。本コマンド未設定時は28800秒

## 使用例

カスタムIPsecプロファイルsampleにおけるIPsec SAの有効期間を43200秒に設定する。

    awplus(config)# crypto ipsec profile sample
    awplus(config-ipsec-profile)# lifetime seconds 43200

カスタムIPsecプロファイルsampleにおけるIPsec SAの有効期間を初期値の28800秒に戻す。

    awplus(config)# crypto ipsec profile sample
    awplus(config-ipsec-profile)# no lifetime seconds

## コマンドツリー

## 関連コマンド