# tunnel checksum

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  VPN / トンネルインターフェース

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] tunnel checksum`

## コマンド説明

対象トンネルインターフェースにおいて、GREヘッダーへのチェックサム付加と受信時のチェックを有効にする。
no形式で実行した場合はGREのチェックサム機能を無効にする。
初期設定は無効。

## 使用例

GREトンネルインターフェースtunnel0でチェックサムを有効にする。

    awplus(config)# interface tunnel0
    awplus(config-if)# tunnel mode gre
    awplus(config-if)# tunnel checksum

## 注意・補足事項

本コマンドはGREトンネルインターフェースでのみ有効。

## コマンドツリー

## 関連コマンド