# type usb

モード
  トリガーモード
カテゴリー
  運用・管理 / トリガー

## 構文

コマンド構文

`(config-trigger)# type usb {in|out}`

## コマンド説明

USBメモリートリガーを作成する。
USBメモリートリガーは、USBメモリーの挿入または取り外しが起こったときに起動される。

## パラメーター

`in|out`
  USBメモリーの挿入（in）、取り外し（out）が起こったときにトリガーが起動される

## 使用例

    awplus# configure terminal
    awplus(config)# trigger 1
    awplus(config-trigger)# type usb in

## 注意・補足事項

unmountコマンド実行時には本トリガーは起動しない。
本製品のUSBポートはデフォルト無効のため、USBメモリーを使用する場合は事前にUSBポートを有効化する必要がある。有効化の手順は「無線機能」/「AP共通設定（APプロファイル）」を参照。

## コマンドツリー

## 関連コマンド