# venue type(local)

モード
  802.11uモード
カテゴリー
  無線機能 / Passpoint

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-network-passpoint-dot11u)# [no] venue type <0-255>`

## コマンド説明

Venue Groupで指定したカテゴリーのタイプを指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は1。

表 1：Venue Group and Type
Venue Group | Venue Type | 概要
0 | 0 | 不特定の場所
1 | 3 | 旅行ターミナル（空港・バス・フェリー・駅）
2 | 8 | 研究機関
3 | 3 | 大学・大学院
4 | 1 | 工場
7 | 1 | ホテル
11 | 2 | 公園

## パラメーター

`<0-255>`
  Venue Typeカテゴリー番号

## コマンドツリー

## 関連コマンド