# ciphers(local)

モード
  WPAパーソナル設定モード
カテゴリー
  無線機能 / セキュリティー設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-sec-wpa-psnl)# ciphers {ccmp & tkip}`

`(config-wireless-sec-wpa-psnl)# no ciphers`

## コマンド説明

対象セキュリティー設定（WPAパーソナル）で使用する暗号プロトコルを指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はccmp。
使用可能な暗号プロトコルはWPAバージョンによって決まっているため、下表を参考にversions(local)コマンドの設定に応じて指定すること。

WPAバージョン | 暗号プロトコル
WPA and WPA2 | `ccmp tkip`
WPA2 | `ccmp`
WPA2 and WPA3 | `ccmp`
WPA3 | `ccmp`

## パラメーター

`ccmp`
  CCMP（AES）。米国商務省の承認した標準技術を用いた暗号化を行う。強力なアルゴリズムを持つ
`tkip`
  TKIP。WEPと同様にRC4で暗号化するが、暗号キーは無線クライアントごとに異なったものが使われ、一定回数使用すると新たなものに変更される

## コマンドツリー

## 関連コマンド