# radius authentication group(local)

モード
  WPAエンタープライズ設定モード
カテゴリー
  無線機能 / セキュリティー設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-sec-wpa-ent)# radius authentication group {radius|GROUPNAME}`

`(config-wireless-sec-wpa-ent)# no radius authentication group`

## コマンド説明

対象セキュリティー設定（WPAエンタープライズ）で使用する認証用RADIUSサーバーグループを指定する。
no形式で実行した場合は未指定に戻る。
初期状態では未指定。

## パラメーター

`radius`
  radius-server hostコマンドで登録したRADIUSサーバーを使う
`GROUPNAME`
  指定したサーバーグループ（aaa group server radiusコマンドで作成）に所属するRADIUSサーバーを使う

## 注意・補足事項

WPAエンタープライズのRADIUSサーバーグループ設定にあたっては以下の条件を満たす必要がある。これらを満たさない設定はサポート対象外。

- 認証用RADIUSサーバー（radius authentication group(local)コマンド）とアカウンティング用RADIUSサーバー（radius accounting group(local)）の両方を指定する場合は、両方のコマンドで同じサーバーグループを指定すること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド