# proxy-host

モード
  Webリダイレクトモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / Webリダイレクト

## 構文

コマンド構文

`(config-web-redirect)# proxy-host UPSTREAM_PROXY port <0-65535>`

`(config-web-redirect)# no proxy-host`

## コマンド説明

（プロキシーモード）転送先プロキシーサーバーを指定する。
no形式で実行した場合は転送先プロキシーサーバーの設定を削除する。
初期状態では未設定。

## パラメーター

`UPSTREAM_PROXY := {A.B.C.D|X:X::X:X|HOSTNAME}`
  転送先プロキシーサーバー。次のいずれかの形式で指定する
  `A.B.C.D`
    IPv4アドレス
  `X:X::X:X`
    IPv6アドレス
  `HOSTNAME`
    ホスト名
`port <0-65535>`
  転送先プロキシーサーバーのリスニングTCPポート

## 使用例

転送先プロキシーサーバー（ホスト名：proxy.example.com、ポート：3128）を指定する。

    awplus(config-web-redirect)# proxy-host proxy.example.com port 3128

## コマンドツリー

## 関連コマンド