# carrier

モード
  APNプロファイルモード
カテゴリー
  インターフェース / ワイヤレスWAN

## 構文

コマンド構文

`(apn-config)# carrier NAME`

`(apn-config)# no carrier`

## コマンド説明

対象APNプロファイルで使用する通信事業者を指定する。
no形式で実行した場合は通信事業者の指定を削除する。
初期状態は未設定。

## パラメーター

`NAME`
  通信事業者名。有効な名前はshow 5g carriersコマンドで確認できる（Carrier Name欄）

## 注意・補足事項

本コマンドはAT-AR4050S-5Gでのみ有効。
Note

「ワイヤレスWAN」セクションに掲載されているコマンドのうち、USB型データ通信端末の設定では使用できないコマンドがあります。USB型データ通信端末の設定で使用可能なコマンドの詳細は、解説編の注意・補足事項をご確認ください。

## コマンドツリー

## 関連コマンド