# wireless auto-config

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / 自動セットアップ

## 構文

コマンド構文

`# wireless auto-config create-new`

`# wireless auto-config ap-profile <1-65535>`

`# wireless auto-config abort`

## コマンド説明

自動セットアップを実行または中断する。

## パラメーター

`create-new`
  新規に検出したすべてのサポート対象APに対して、該当APの機種（hwtype）に応じたAPプロファイル（APプロファイルから指定する無線ネットワーク設定、セキュリティー設定を含む）を自動作成し、該当APを登録・設定する（全自動セットアップ）
`ap-profile <1-65535>`
  新規に検出したサポート対象APのうち、指定したAPプロファイルの機種（hwtype）に適合するAPだけを登録・設定する（半自動セットアップ）
`abort`
  実行中の自動セットアップを中断する

## 関連コマンド