# show system environment

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  運用・管理 / システム

## 構文

コマンド構文

`> show system environment`

## コマンド説明

製品の動作環境に関する情報（環境センサーの情報）を表示する。
表示される内容は製品、バージョン、機器構成などによって異なる。

## 使用例

    awplus> show system environment
    Environment Monitoring Status

    Overall Status: Normal

    Resource ID: 100  Name: AR4050S
    ID  Sensor (Units)                      Reading  Low Limit High Limit Status
    1   Fan: Fan (Rpm)                         4821       3590        -       Ok
    2   Voltage: 2.5V (Volts)                 2.448      2.344      2.865     Ok
    3   Voltage: Battery (Volts)              3.150      2.700      3.586     Ok
    4   Voltage: 3.3V (Volts)                 3.248      2.973      3.627     Ok
    5   Voltage: 5.0V (Volts)                 4.922      4.505      5.495     Ok
    6   Voltage: 12.0V (Volts)               11.375      5.375     13.188     Ok
    7   Voltage: 0.92V (Volts)                0.900      0.872      0.970     Ok
    8   Temp: Internal (Degrees C)               39   58(Hyst)         65     Ok

Note

上記表示は一例です。表示される内容は製品、バージョン、機器構成などによって異なります。

## 関連コマンド