# shared-secret

モード
  L2TPプロファイルモード
カテゴリー
  PPP / PPPoE AC

## 構文

コマンド構文

`(config-l2tp-profile)# shared-secret [encrypted] PASSWORD`

`(config-l2tp-profile)# no shared-secret`

## コマンド説明

対象L2TPプロファイルで接続するL2TPサーバー（LNS = L2TP Network Server）のパスワードを指定する。
no形式で実行した場合はパスワードの設定を削除する。

## パラメーター

`encrypted`
  `PASSWORD`で指定した文字列がすでに暗号化されたパスワードであることを示す。これは通常コンフィグファイル中で使用されるもので、コマンドラインから使うものではない
`PASSWORD`
  L2TPサーバーパスワード

## 注意・補足事項

バージョン5.5.4-0.x以降、入力したパスワードはコンフィグ中で自動的に暗号化される。
パスワードが暗号化された状態で保存したコンフィグのままバージョン5.5.3-2.x以前にダウングレードした場合、コンフィグ読み込み時に当該行がエラーとなる。ダウングレード時は、必要に応じて再設定するか、前バージョンで保存したコンフィグを適用すること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド