# save-config

モード
  APプロファイルモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-ap-prof)# [no] save-config`

## コマンド説明

対象APプロファイルを適用するアクセスポイント（AT-TQRシリーズ）においてセーブコンフィグ機能を有効にする。
no形式で実行した場合はセーブコンフィグ機能を無効にする。
初期設定は無効。
セーブコンフィグ機能は、無線LANコントローラーからAT-TQRシリーズに適用された設定を自動的に保存する機能。詳細は「無線LANコントローラー（AWC対応）」/「概要」を参照。

## 注意・補足事項

本設定はAT-TQRシリーズ（バージョン5.5.6-0.4以降）でのみ有効。

## コマンドツリー

## 関連コマンド