# protect

モード
  IPレピュテーションモード
カテゴリー
  UTM / IPレピュテーション

## 構文

コマンド構文

`(config-ip-reputation)# [no] protect`

## コマンド説明

IPレピュテーション（IPアドレスブラックリスト）機能を有効化する。
no形式で実行した場合はIPレピュテーション機能を無効化する。
初期設定は無効。
IPレピュテーション機能を有効化すると、株式会社ラックの脅威情報リスト、および、Proofpoint社が提供する最新のIPレピュテーションデータベースにもとづいて、IPレピュテーションエンジンが危険性のあるトラフィックをIPレピュテーションカテゴリーに分類する。
（カテゴリーの一覧はshow ip-reputation categoriesコマンドで確認可能。また、各カテゴリーの詳細は解説編を参照）
各カテゴリーに対するデフォルトアクションは通知のみだが、category actionコマンドにより各カテゴリーに対するアクションを個別に指定可能。

## 使用例

IPレピュテーション機能を有効化する。

    awplus(config)# ip-reputation
    awplus(config-ip-reputation)# provider proofpoint
    awplus(config-ip-reputation)# protect

IPレピュテーション機能を無効化する。

    awplus(config)# ip-reputation
    awplus(config-ip-reputation)# no protect

## 注意・補足事項

IPレピュテーション機能を有効化するには、あらかじめproviderコマンドでIPレピュテーションデータベースの提供元を指定しておく必要がある。

## コマンドツリー

## 関連コマンド