# idle-time

モード
  Webリダイレクトモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / Webリダイレクト

## 構文

コマンド構文

`(config-web-redirect)# idle-time <0-86400>`

`(config-web-redirect)# no idle-time`

## コマンド説明

（HTTPリダイレクトモード）同一クライアントに対する、HTTPリダイレクトの実行頻度を規定するアイドルタイマーの値を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は0秒（アイドルタイマー設定なし）。
HTTPリダイレクトモードでは、クライアントごとにWebアクセスの日時を記録し、設定した頻度で各クライアントのWebアクセスをリダイレクトする。
実際のリダイレクト頻度は下記2つのタイマーによって決まる。詳細は解説編を参照。

- リピートタイマー（repeat-timeコマンド）
- アイドルタイマー（idle-timeコマンド）

## パラメーター

`<0-86400>`
  アイドルタイマー（秒）。最低限必要な無通信時間を表す。リピートタイマー（repeat-timeコマンド）よりも小さい値に設定すること。初期値は0

## コマンドツリー

## 関連コマンド