# repeat-time

モード
  Webリダイレクトモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / Webリダイレクト

## 構文

コマンド構文

`(config-web-redirect)# repeat-time <1-31536000>`

`(config-web-redirect)# no repeat-time`

## コマンド説明

（HTTPリダイレクトモード）同一クライアントに対する、HTTPリダイレクトの実行頻度を規定するリピートタイマーの値を変更する。
no形式で実行した場合は初期状態に戻る。
初期状態は未設定（値としては0に相当）。
HTTPリダイレクトモードでは、クライアントごとにWebアクセスの日時を記録し、設定した頻度で各クライアントのWebアクセスをリダイレクトする。
実際のリダイレクト頻度は下記2つのタイマーによって決まる。詳細は解説編を参照。

- リピートタイマー（repeat-timeコマンド）
- アイドルタイマー（idle-timeコマンド）

## パラメーター

`<1-31536000>`
  リピートタイマー（秒）。各クライアントに対するリダイレクトの最小間隔を表す。未設定時は0（秒）に相当（つねにリダイレクトする）

## コマンドツリー

## 関連コマンド