# pdp-type

モード
  APNプロファイルモード
カテゴリー
  インターフェース / ワイヤレスWAN

## 構文

コマンド構文

`(apn-config)# pdp-type {ipv4|ipv4v6|ipv6}`

`(apn-config)# no pdp-type`

## コマンド説明

対象APNプロファイルで使用するプロトコル（PDPタイプ）を指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はIPv4/IPv6。

## パラメーター

`ipv4`
  IPv4
`ipv4v6`
  IPv4/IPv6（初期設定）
`ipv6`
  IPv6

## 注意・補足事項

Note

「ワイヤレスWAN」セクションに掲載されているコマンドのうち、USB型データ通信端末の設定では使用できないコマンドがあります。USB型データ通信端末の設定で使用可能なコマンドの詳細は、解説編の注意・補足事項をご確認ください。

## コマンドツリー

## 関連コマンド