# category action

モード
  IPレピュテーションモード
カテゴリー
  UTM / IPレピュテーション

## 構文

コマンド構文

`(config-ip-reputation)# category NAME action ACTION`

`(config-ip-reputation)# no category NAME action`

## コマンド説明

IPレピュテーション（IPアドレスブラックリスト）機能に組み込まれているIPレピュテーションデータベース内の指定したカテゴリーに対するアクションを設定する。
no形式で実行した場合は指定したIPレピュテーションカテゴリーに対するアクションを初期設定に戻す。
初期設定はalert。

## パラメーター

`NAME`
  IPレピュテーションカテゴリー名（show ip-reputation categoriesコマンドで確認可能）。各カテゴリーの詳細は解説編を参照
`ACTION`
  アクション。下記から選択する
  `alert`
    アラート。ログメッセージを出力するだけで、該当カテゴリーにマッチしたパケットは通過させる。初期設定
  `deny`
    拒否。該当カテゴリーにマッチしたパケットを破棄する
  `disable`
    アクション無効。該当カテゴリーにマッチしたパケットは通過させる。IPS機能として特別なアクションは行わない

## 使用例

IPレピュテーション機能によってカテゴリー「P2P」に分類されたパケットを破棄するよう設定する。

    awplus(config-ip-reputation)# category P2P action deny

「P2P」カテゴリーに分類されたパケットに対するアクションを初期設定のalert（ログ記録のみ）に戻す。

    awplus(config-ip-reputation)# no category P2P action

## コマンドツリー

## 関連コマンド