# show http

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  運用・管理 / システム

## 構文

コマンド構文

`> show http`

## コマンド説明

Webサーバー機能の状態・設定およびWeb GUIが使用しているGUIファイル名、HTTPS通信（TLS）で使用するサーバー証明書の情報を表示する。

## 使用例

    awplus> show http
    HTTP Server Configuration
    ------------------------------------------------------------
    HTTP server                        : Enabled
    Listen Addresses :
    Secure                             : *:443
    HTTP                               : *:80
    Check API Content-Type Header      : Disabled
    TLS version minimum                : 1.2
    Certificate Algorithm              : all

    Web GUI Information
    ------------------------------------------------------------
    GUI file in use                    : arc-gui_548_02.gui

    Server Certificate
    ------------------------------------------------------------
    Algorithm    : RSA (2048-bit)
    Subject      : O = Allied-Telesis, CN = AlliedwarePlusDefault, serialNumber = aaaa.bbbb.cccc
    Issuer       : O = "Allied Telesis, Inc.", CN = AlliedWarePlusCA, serialNumber = aaaa.bbbb.cccc
    Valid From   : Jun  1 23:26:03 2021 GMT
    Valid To     : May 30 23:26:03 2031 GMT
    Fingerprints :
     SHA-1   : XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX
     SHA-256 : YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY:
    YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY

    Algorithm    : ECDSA (secp384r1, 384-bit)
    Subject      : O = Allied-Telesis, CN = AlliedwarePlusDefault, serialNumber = aaaa.bbbb.cccc
    Issuer       : O = "Allied Telesis, Inc.", CN = AlliedWarePlusCA, serialNumber = aaaa.bbbb.cccc
    Valid From   : Jun  1 23:26:03 2021 GMT
    Valid To     : May 30 23:26:03 2031 GMT
    Fingerprints :
     SHA-1   : XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX
     SHA-256 : YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY:
    YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY

## 関連コマンド