# encapsulation ppp

モード
  L2TPトンネルモード
カテゴリー
  VPN / L2TPv2

## 構文

コマンド構文

`(config-l2tp-tunnel)# [no] encapsulation ppp <0-255>`

## コマンド説明

対象L2TPトンネル上にPPPインターフェースを追加する。
no形式で実行した場合は対象L2TPトンネル上の指定したPPPインターフェースを削除する。
本コマンドで作成したPPPインターフェースにはインターフェース名「pppX」（Xは本コマンドで指定するPPPインターフェース番号）が割り当てられる。

## パラメーター

`<0-255>`
  PPPインターフェース番号

## 使用例

L2TPトンネルtunnel1上にPPPインターフェースppp10を作成する。

    awplus(config)# l2tp tunnel tunnel1
    awplus(config-l2tp-tunnel)# encapsulation ppp 10

## コマンドツリー

## 関連コマンド