# ip-reputation

モード
  グローバルコンフィグモード --> IPレピュテーションモード
カテゴリー
  UTM / IPレピュテーション

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] ip-reputation`

## コマンド説明

IPレピュテーション（IPアドレスブラックリスト）機能の設定を行うためIPレピュテーションモードに移行する。
no形式で実行した場合はIPレピュテーションモードで行った設定をすべて削除する。この場合は、グローバルコンフィグモードのまま移動しない。

## 使用例

IPレピュテーションの設定を開始する。

    awplus(config)# ip-reputation
    awplus(config-ip-reputation)#

IPレピュテーションモードで行った設定をすべて削除する。

    awplus(config)# no ip-reputation

## コマンドツリー

## 関連コマンド