# l2tp-profile

モード
  グローバルコンフィグモード --> L2TPプロファイルモード
カテゴリー
  PPP / PPPoE AC

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] l2tp-profile NAME`

## コマンド説明

PPPoE AC/L2TPv2 LAC機能のLAC部分で使用するL2TPプロファイルを作成し、L2TPプロファイルの設定を行うためのL2TPプロファイルモードに移動する。
no形式で実行した場合は指定したL2TPプロファイルを削除する。この場合は、グローバルコンフィグモードのまま移動しない。
L2TPプロファイルでは、接続先L2TPサーバー（LNS）のパスワード（shared-secret）と使用するL2TPバージョン（version）を指定する。

## パラメーター

`NAME`
  L2TPプロファイル名

## 使用例

L2TPプロファイル「public」を作成する。

    awplus(config)# l2tp-profile public
    awplus(config-l2tp-profile)#

L2TPプロファイル「public」を削除する。

    awplus(config)# no l2tp-profile public
    awplus(config)#

## コマンドツリー

## 関連コマンド