# clear mac-filter counter

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  ブリッジング / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`# clear mac-filter counter [DIR] [IFNAME]`

## コマンド説明

MACフィルターの統計情報をクリアする。

## パラメーター

`DIR := {ingress|egress}`
  MACフィルターの適用方向。省略時はすべての方向が対象となる
  `ingress`
    受信MACフィルター
  `egress`
    送信MACフィルター
`IFNAME`
  MACフィルターが適用されているソフトウェアブリッジ（brX）またはブリッジポート（bridge-groupで作成）のインターフェース名。省略時はMACフィルターが適用されているすべてのインターフェースが対象となる

## 使用例

ソフトウェアブリッジ1（br1）に適用されているMACフィルターの統計情報をすべてクリアする。

    awplus# clear mac-filter counter br1

ブリッジポートeth1に適用されている受信MACフィルターの統計情報だけをクリアする。

    awplus# clear mac-filter counter ingress eth1

## 関連コマンド