# antivirus

モード
  グローバルコンフィグモード --> アンチウイルスモード
カテゴリー
  UTM / アンチウイルス（プロキシー型アンチウイルス）

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] antivirus`

## コマンド説明

アンチウイルス機能の設定を行うためアンチウイルスモードに移行する。
no形式で実行した場合はアンチウイルスモードで行った設定をすべて削除する。この場合は、グローバルコンフィグモードのまま移動しない。

## 使用例

アンチウイルス機能の設定を開始する。

    awplus(config)# antivirus
    awplus(config-antivirus)#

アンチウイルスモードで行った設定をすべて削除する。

    awplus(config)# no antivirus

## 注意・補足事項

アンチウイルス機能を有効にした本製品同士を接続する場合は、各製品に異なるホスト名（hostnameコマンド）を設定すること。
サブネットベースNAT（netmapアクション）とは併用できない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド