# 2fa max-skew

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / 2要素認証

## 構文

コマンド構文

`(config)# 2fa max-skew <120-3000>`

`(config)# no 2fa max-skew`

## コマンド説明

2要素認証（TOTP）の時刻ずれ補正機能（2fa skew-adjustコマンド）において、前後方向にどの程度のずれまでを検出/補正の対象とするかを指定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は1500タイムステップ。
1タイムステップ（認証コードの有効期間）は30秒なので、1500タイムステップは12時間30分に相当する。

## パラメーター

`<120-3000>`
  前後方向に対して許容する時刻ずれの最大値。タイムステップ（1タイムステップは30秒）で指定する。初期値は1500

## コマンドツリー

## 関連コマンド