# l2tp profile

モード
  PPPoE ACモード
カテゴリー
  PPP / PPPoE AC

## 構文

コマンド構文

`(config-pppoe-ac)# [no] l2tp profile NAME`

## コマンド説明

対象PPPoE ACサービスにおいて、L2TPサーバー（LNS）への接続に使用するL2TPプロファイル（l2tp-profileコマンドで作成）を指定する。
no形式で実行した場合は使用するL2TPプロファイルの設定を削除する。
L2TPプロファイルでは、L2TPサーバーパスワードとL2TPバージョンを指定する。

## パラメーター

`NAME`
  L2TPプロファイル名

## 使用例

PPPoE ACサービスac1において、L2TPプロファイルpublicを使うよう設定する。

    awplus(config)# pppoe-ac ac1
    awplus(config-pppoe-ac)# l2tp profile public

## コマンドツリー

## 関連コマンド