# tunnel security-reprocessing

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  VPN / トンネルインターフェース

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] tunnel security-reprocessing`

## コマンド説明

トンネルインターフェースで受信したパケット（受信後カプセル化を解除したパケット）に対して、下記UTM機能の処理を有効にする。
no形式で実行した場合は該当パケットに対するUTM機能の処理を無効にする。
初期設定は無効。
本コマンドの対象になるUTM機能は以下のとおり。

- アプリケーションコントロール（DPI）
- 侵入防御（IPS）
- IPレピュテーション
- マルウェアプロテクション（ストリーム型アンチウイルス）
- URLフィルター

本コマンドの設定はすべてのトンネルインターフェースに適用される。
ただし、tunnel inline-processingコマンドを設定したIPsecトンネルインターフェースでは同コマンドが優先される。

## コマンドツリー

## 関連コマンド