# exclude dst-ip

モード
  Webリダイレクトモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / Webリダイレクト

## 構文

コマンド構文

`(config-web-redirect)# [no] exclude dst-ip TARGET`

## コマンド説明

Webリダイレクト機能の動作対象外にするアクセス先WebサーバーのIPv4/IPv6アドレスを指定する。
no形式で実行した場合は指定した除外するアクセス先WebサーバーのIPv4/IPv6アドレスの設定を削除する。
初期状態では除外するアクセス先WebサーバーのIPv4/IPv6アドレスは存在しない。

## パラメーター

`TARGET`
  除外するアクセス先WebサーバーのIPv4/IPv6アドレス。次のいずれかの形式で指定する。
  `A.B.C.D`
    IPv4アドレス
  `A.B.C.D/M`
    IPv4アドレス範囲
  `X:X::X:X`
    IPv6アドレス
  `X:X::X:X/M`
    IPv6アドレス範囲

## コマンドツリー

## 関連コマンド