# mac-filter

モード
  グローバルコンフィグモード --> MACフィルターモード
カテゴリー
  ブリッジング / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] mac-filter NAME`

## コマンド説明

指定した名前のMACフィルターを新規作成し、該当MACフィルターの設定を行うためのMACフィルターモードに移動する。または、指定した名前の既存MACフィルターの設定を行うためのMACフィルターモードに移動する。
no形式で実行した場合は指定したMACフィルターを削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。
作成したMACフィルターは、mac-filter-groupコマンドでソフトウェアブリッジ（ブリッジインターフェースbrX）かブリッジポート（bridge-groupで作成）に適用して初めて有効になる。ただし、作成直後のMACフィルターはルールを1つも持たず、MACフィルターの動作仕様「どのルールにもマッチしないフレームは破棄される」によってすべてのフレームを破棄してしまうため、通常はruleコマンド（MACフィルターモード）で必要なルールを追加してからソフトウェアブリッジかブリッジポートに適用すること。

## パラメーター

`NAME`
  MACフィルター名。最大16文字

## 注意・補足事項

MACフィルターの詳細については解説編を参照。

## コマンドツリー

## 関連コマンド