# show traffic-control rule

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / Quality of Service

## 構文

コマンド構文

`# show traffic-control rule [<1-65535>]`

## コマンド説明

QoSルールの情報を表示する。

## パラメーター

`<1-65535>`
  ルール番号。指定時は該当ルールだけを表示する。省略時はすべてのルールを表示する

## 使用例

QoSルールの一覧を表示する。

    awplus# show traffic-control rule

    [* = Rule is not valid - see "show traffic-control rule config-check"]
      ID    App       From            To              Policy
    ----------------------------------------------------------------
      10    udp-5001  ipv6.vlan3      ipv6.eth2       A.B5001
      20    udp-5002  ipv6.vlan3      ipv6.eth2       A.B5002
    * 30    aserf     asdf            fasdf           sadf.asdf

    awplus# show traffic-control rule 10

    [* = Rule is not valid - see "show traffic-control rule config-check"]
      ID    App       From            To              Policy
    ----------------------------------------------------------------
      10    udp-5001  ipv6.vlan3      ipv6.eth2       A.B5001

## 関連コマンド