# name

モード
  APNプロファイルモード
カテゴリー
  インターフェース / ワイヤレスWAN

## 構文

コマンド構文

`(apn-config)# name NAME`

`(apn-config)# no name`

## コマンド説明

対象APNプロファイルの接続先情報（APN = アクセスポイント名）を指定する。
no形式で実行した場合はAPNの指定を削除する。
初期状態は未設定。

## パラメーター

`NAME`
  アクセスポイント名（APN）

## 使用例

APNを指定する。

    awplus(apn-config)# apn carrier1.example.com

## 注意・補足事項

Note

「ワイヤレスWAN」セクションに掲載されているコマンドのうち、USB型データ通信端末の設定では使用できないコマンドがあります。USB型データ通信端末の設定で使用可能なコマンドの詳細は、解説編の注意・補足事項をご確認ください。

## コマンドツリー

## 関連コマンド