# click-through agreement-msg

モード
  キャプティブポータル設定モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / キャプティブポータル

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-network-cp)# click-through agreement-msg lang {en|ja} FILENAME`

`(config-wireless-network-cp)# no click-through agreement-msg lang {en|ja}`

## コマンド説明

クリックスルー利用規約の文面をカスタマイズする。
no形式で実行した場合はカスタマイズを取りやめてデフォルトの文面に戻す。
初期状態では未設定。

## パラメーター

`lang {en|ja}`
  カスタマイズ対象の言語。実際に表示されるのは認証ページ言語（auth-page-languageコマンド）に対応した文面
  `en`
    英語
  `ja`
    日本語
`FILENAME`
  利用規約のカスタム文面を含むテキストファイルの名前を指定する。同ファイルはあらかじめcopyコマンドなどを用いてflash:/gui-userdata/agreement-msg/ディレクトリーにコピーしておく必要がある。ファイルの仕様は解説編を参照。

## 注意・補足事項

本コマンドの設定は、キャプティブポータルの動作モード（mode）がクリックスルー（click-through）で、なおかつ認証ページプロキシ（page-proxy-url）が無効の時だけ意味を持つ。

## コマンドツリー

## 関連コマンド