# mac-learning

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  ブリッジング / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] mac-learning`

## コマンド説明

対象ブリッジインターフェース（ソフトウェアブリッジ）でMACアドレス学習機能を有効にする。
no形式で実行した場合はMACアドレス学習機能を無効にする。
初期設定は有効。

## 使用例

ソフトウェアブリッジ「1」（br1）でMACアドレス学習機能を無効にする。

    awplus(config)# interface br1
    awplus(config-if)# no mac-learning

ソフトウェアブリッジ「1」（br1）でMACアドレス学習機能を有効に戻す。

    awplus(config)# interface br1
    awplus(config-if)# mac-learning

## 注意・補足事項

本コマンドはソフトウェアブリッジXを表すブリッジインターフェース（brX）でのみ有効。

## コマンドツリー

## 関連コマンド