# snmp-server system-name

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / SNMP

## 構文

コマンド構文

`(config)# snmp-server system-name TEXTLINE`

`(config)# no snmp-server system-name`

## コマンド説明

システム名を示すMIBオブジェクトsysNameの値を設定する。
no形式で実行した場合は設定を削除する。
初期状態は未設定。
本コマンド未設定時は、hostnameコマンドで設定したホスト名がsysNameの値として使われる。

## パラメーター

`TEXTLINE`
  システム名（sysName）。255文字以内の印刷可能文字で指定する。TEXTLINEは行末までがその値と見なされるため、スペースを含んでいてもよい。空文字列を設定するには `""` を指定する

## 使用例

システム名を設定する。

    awplus(config)# snmp-server system-name My Device

システム名として空文字列を設定する。この場合、MIBオブジェクトsysNameの値も空文字列（長さゼロの文字列）となる。

    awplus(config)# snmp-server system-name ""

システム名を未設定に戻す。この場合、hostnameコマンドの設定がMIBオブジェクトsysNameの値として使われる。

    awplus(config)# no snmp-server system-name

## コマンドツリー

## 関連コマンド