# system psu unused

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / システム

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] system psu psu <1-2> unused`

## コマンド説明

指定した電源ユニットに未使用ステータスを設定する。
no形式で実行した場合は未使用ステータスを解除する。
初期状態では未使用ステータスは設定されていない。
複数の電源ユニットを持つ製品では、一部の電源ユニットを意図的に接続していない場合であってもFAULT状態が通知されるが、本コマンドで未使用ステータスを設定することにより、該当電源ユニットのFAULT通知を無効化できる。

## パラメーター

`psu <1-2>`
  PSU ID（show system psu configコマンドで確認可能）

## 注意・補足事項

給電中の電源ユニットに対して本コマンドで未使用ステータスを設定しないこと。
また、未使用ステータス設定済みの電源ユニットを使用する（給電する）場合、給電前に本コマンドをno形式で実行して未使用ステータスを解除すること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド