# show system environment

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  運用・管理 / システム

## 構文

コマンド構文

`> show system environment`

## コマンド説明

製品の動作環境に関する情報（環境センサーの情報）を表示する。
表示される内容は製品、バージョン、機器構成などによって異なる。

## 使用例

    awplus> show system environment
    Environment Monitoring Status

    Overall Status: ***Fault***

    Resource ID: 100  Name: IE340L-18GP
    ID  Sensor (Units)                      Reading  Low Limit High Limit Status
    1   Temp: System (Degrees C)                 37   85(Hyst)         90     Ok
    2   Voltage: Input 1 (Volts)             54.211     46.000     57.000     Ok
    3   Voltage: Input 2 (Volts)              0.000     46.000     57.000  FAULT
    4   Almmon: LED Output                       No        -          -       Ok
    5   Contact Input 1                        Open        -          -       Ok
    6   Almmon: Relay Output 1               Closed        -          -       Ok
    7   Power Input 1                           Yes        -          -       Ok
    8   Power Input 2                            No        -          -       Ok

Note

上記表示は一例です。表示される内容は製品、バージョン、機器構成などによって異なります。

## 関連コマンド