# show facility-alarm status

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  運用・管理 / システム

## 構文

コマンド構文

`# show facility-alarm status`

## コマンド説明

検出中のアラームを表示する。

## 使用例

    Active alarms           ID
    ----------------------  ---------
    External PSU            2
    EPSR                    -
    Link down               port1.0.1
    PoE failure             port1.0.1

表 1
Active alarms | 検出中のアラームの名称
ID | 対象ポートや機器の番号

## 関連コマンド