[index] AT-Vista Manager EX（Windows版） ベースリファレンスマニュアル 3.14.0

# 概要 / 管理画面へのアクセス

## 閲覧環境

AVM EXに対する設定は、WebブラウザーからGUI（Graphical User Interface）にアクセスして行います。
AVM EXは、下記のWebブラウザーでご使用ください。

- Microsoft Edge
- Google Chrome

> Note

> > リリース済みの最新のバージョンのみサポートします。

> Note

> > AVM EXの通信は、プロキシーサーバーを経由しないでください。
> > AMFデバイスや無線AP、閲覧環境のコンピューターとの通信がプロキシーサーバーを経由すると、AVM EXの動作に影響を与える場合があります。
> > （例）
> > - AMFデバイスや無線APが正常にもかかわらず、重大（赤色）で表示される
> > - デバイスWeb GUIが表示されない（白紙のページが表示される）
> > - AWCプラグイン、SNMPプラグインが登録できない
> > 通信の詳細は、インストール編「ライセンス・動作環境」/「動作環境」の「使用するポート・プロトコル」をご覧ください。

## アプリ/スタートメニュー

AVM EXのインストールが完了するとWindowsのアプリ/スタートメニュー（以後、アプリメニュー）の「AT-Vista Manager EX」グループにメニュー項目が追加されます。

表 1：AVM EX関連のメニュー項目
項目名 | 説明
--- | ---
AT-Vista Manager EX - アンインストール | AVM EXのアンインストールを行えます。 ■ 実行するファイル [AVM EXのインストールディレクトリー]\_uninst\uninstall.exe
AT-Vista Manager EX - サーバー起動 | AVM EXのサーバーを起動します。初期設定ではWindows起動時にAVM EXサーバーも自動で起動します。 ■ 実行するファイル [AVM EXのインストールディレクトリー]\bin\start_service.bat
AT-Vista Manager EX - サーバー停止 | AVM EXのサーバーを停止します。 ■ 実行するファイル [AVM EXのインストールディレクトリー]\bin\stop_service.bat
AT-Vista Manager EX - ビューアー起動 | AMFネットワークの様々な監視や設定を行うAVM EXのWeb管理画面を起動します。 ■ 実行するファイル [AVM EXのインストールディレクトリー]\bin\start_client

> Note

> > Windows Server 2019では、アプリメニューの「AT-Vista Manager EX」グループに、一部のメニュー項目が正しく作成されない場合があります。
> > その場合、Windows Server 2019を再起動することで、アプリメニューの「AT-Vista Manager EX」グループに不足していたメニュー項目が追加されます。
> > Windows Server 2019を再起動しない場合は、上の表に記載された実行ファイルを管理者権限で実行することで、アプリメニューに不足している項目を実行することができます。

また、AVM EXと合わせてAWCプラグイン（無線LANコントローラー）、SNMPプラグイン（SNMPマネージャー）をインストールした場合は、該当プラグインのメニュー項目も「AT-Vista Manager EX」グループに追加されます。
AWCプラグイン、SNMPプラグインのメニュー項目については、「AWCプラグイン リファレンスマニュアル」、「SNMPプラグイン リファレンスマニュアル」をご覧ください。

## サーバーの起動と停止

### サーバーの起動

デフォルトでは、Windows起動時に サーバーが自動で起動するように設定されています。
サーバーを手動で起動する場合は、Windowsのアプリメニューから「AT-Vista Manager EX」→「AT-Vista Manager EX - サーバー起動」をクリックします。
サーバーをWindows起動時に自動で起動しないようにするには、AT-Vista Manager EXのサービスを次の手順で変更してください。

1. Windowsのアプリメニューから「Windows システムツール」→「管理ツール」→「サービス(ローカル)」を開きます。
2. リストから「AT-Vista Manager EX Service」を選択し、右クリックします。
3. ポップアップメニューから「プロパティ」をクリックします。
4. AT-Vista Manager EX Serviceの「プロパティ」ダイアログが開くので、「全般」タブをクリックします。
5. 「スタートアップの種類」を「手動」に変更し「OK」ボタンをクリックします。

### サーバーの停止

サーバーの停止は、Windowsのアプリメニューから「AT-Vista Manager EX」→「AT-Vista Manager EX - サーバー停止」をクリックします。

## ログインとログアウト

ここでは、ログイン、ログアウトについて説明します。

> Note

> > デフォルトでは、Web管理画面は、お使いのブラウザーの設定に合わせて英語または日本語で表示されます。

> Note

> > 初期アカウントのユーザーIDは「manager」、パスワードは「friend」です。
> > AVM EXインストール後の初回ログイン時に、初期アカウントを使用してログインし、管理者アカウントを作成します。管理者アカウントの作成後は、初期アカウントは使用できません。

### ログイン

> Note

> > インストール後、またはバージョンアップ後は、Webブラウザーのキャッシュを消去してください。

> Note

> > Webブラウザーのキャッシュを消去した場合は、Webブラウザーの再読み込みを行い、AVM EXにログインし直してください。

> Note

> > ログイン画面の「ログイン情報を保持」チェックボックスは機能しません。

> Note

> > アカウントタイプが「一般ユーザー」のアカウントでログインする場合、ユーザーのネットワーク権限のチェックが実行されます。このため、一般ユーザーアカウントは、管理者アカウントに比べて画面表示に時間がかかります。

#### ローカルから

AVM EXシステムがインストールされたサーバーPC上でAVM EXのWeb管理画面にログインする場合は、以下の手順で行います。

1. Windowsのアプリメニューから「AT-Vista Manager EX」→「AT-Vista Manager EX - ビューアー起動」をクリックします。
2. Webブラウザーが起動し、ログイン画面が表示されます。
3. ユーザーID、パスワードを入力し「ログイン」ボタンをクリックします。
4. ログインに成功するとAVM EXのダッシュボード画面が表示されます。

#### リモートから

AVM EXシステムがインストールされたサーバーPCと同じサブネット上のPCからAVM EXのWeb管理画面にログインする場合は、以下の手順で行います。

1. Webブラウザーを起動します。
2. Webブラウザーのアドレス入力欄に「http://（AVM EXサーバーのIPアドレス）:5000」を入力しEnterキーを押します。
3. ログイン画面が表示されます。
4. ユーザーID、パスワードを入力し「ログイン」ボタンをクリックします。
5. ログインに成功するとAVM EXのダッシュボード画面が表示されます。

### ログアウト

1. ナビゲート・管理欄の右側に表示されている「ユーザーID」部分をクリックします。
2. サブメニューから「ログアウト」を選択しクリックします。
3. ログアウトに成功すると、ログイン画面が表示されます。

### パスワードを忘れた場合

パスワードを忘れた場合は、登録されたメールアドレス宛にパスワード再設定URL通知メールを送るようリクエストできます。

1. Webブラウザーを起動します。
2. Webブラウザーのアドレス入力欄に「http://（AVM EXサーバーのIPアドレス）:5000」を入力しEnterキーを押します。
3. ログイン画面が表示されます。
4. ログイン画面左下の「パスワードを忘れた場合」をクリックします。
5. 「管理用パスワードのリセット」画面にて、使用するアカウントに登録したメールアドレスを「メール」欄に入力し、「パスワードをリセット」をクリックします。
   正しく登録されたメールアドレスを入力した場合は、「（メールアドレス） 宛てにメールを送信しました。」というメッセージが表示されます。
6. メールクライアントソフトウェアにて、システムから送信されたパスワード再設定URL通知メールを確認します。
   ■ 件名

       Vista Manager Password Reset

   ■ 本文

       You have requested to reset your Vista Manager password.
       Please click on the following link, or paste it into your browser to complete the process:
       http://（AVM EXのIPアドレス）:5000/auth/confirm-reset/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
       If you did not request this, please ignore this email and your password will remain unchanged.

7. 本文中にURLが記載されていますので、WebブラウザーでそのURLを開き、「パスワードをリセット」画面を表示します。
8. 「ユーザーID」欄に表示されたユーザーIDがパスワードをリセットしたい正しいユーザーアカウントのものであることを確認します。
9. 「新しいパスワード」欄に新しいパスワードを入力します。
   パスワードは8文字以上の、いずれも半角の英字・数字・記号（ ! @ # $ % ^ & * ( ) のみ使用可）で指定します（大文字小文字を区別します）。また、いずれかの英字・数字・記号を最低1文字ずつ含む必要があります。
10. 確認のため、「パスワード（確認）」に「パスワード」と同じパスワードを入力します。
11. 「新しいパスワードを送信」ボタンをクリックします。
12. 新しいパスワードに変更されると、ログイン画面が表示されます。
    ログイン画面上部には、「パスワードを変更しました。詳細については、（メールアドレス）宛てにメールを送信しました。新しいパスワードでログインしてください。」というメッセージが表示されます。
    該当ユーザーアカウントのメールアドレスには、次のようにパスワード変更完了の通知メールが送信されます。
    ■ 件名

        Your Vista Manager Password Has Been Changed

    ■ 本文

        You have changed your Vista Manager password.
        Please click on the following link, or paste it into your browser to login:
         http://（AVM EXのIPアドレス）:5000/

パスワード変更の手順は以上です。
なお、途中で中断し、「パスワードを変更しました。」のメッセージ表示まで至らなかった場合は、パスワードは変更されません。以前のパスワードのままログイン可能です。