[index] AT-Vista Manager EX（Windows版） ベースリファレンスマニュアル 3.14.0

# 各種操作 / システムデータの管理 / サーバーIPアドレスの変更

AVM EXサーバーのIPアドレスの変更方法について説明します。

> Note

> > サーバーの起動、サーバーのIPアドレス変更を実行後、疎通が不可能なデバイスの管理状態には前回取得された情報が表示されます。一度でも疎通が可能になったあとは正しい管理状態が反映されます。

## サーバーのIPアドレス変更

AVM EXサーバーのIPアドレスを変更するには、AVM EXに付属する「サーバーIPアドレス変更」ツールを使用します。

1. [AVM EXのインストールディレクトリー]\tools\change_server_ip_address\change_server_ip_address.batを右クリックし、「管理者として実行」をクリックします。
2. 「サーバーIPアドレス変更」ツールが起動するので、変更したいIPアドレスを選択し「変更する」を実行します。
3. 「IPアドレスを変更しますか。」と聞かれるので、「はい」を選択します。
4. 「IPアドレスを正常に変更しました。スタートメニューから AT-Vista Manager EX サーバーを停止・起動してください。」と表示されることを確認して「OK」を選択し、ツールを閉じます。
5. Windowsのアプリメニューから「AT-Vista Manager EX」→「AT-Vista Manager EX - サーバー停止」をクリックします。
   バッチ処理が起動し、AVM EX関連プロセスが停止します。
6. サーバー停止のバッチ処理が完了したら、Windowsのアプリメニューから「AT-Vista Manager EX」→「AT-Vista Manager EX - サーバー起動」をクリックし、関連プロセスを起動します。

> Note

> > サーバーのIPアドレスを変更した際は、Windowsの再起動の有無にかかわらず、必ず上記の手順5、手順6により、プロセスを再起動してください。

> Note

> > AVM EXのプラグイン管理にAWCプラグイン、SNMPプラグインを登録している場合、IPアドレスの変更後、プラグイン管理画面でAWCプラグイン、SNMPプラグインを登録し直す必要があります。
> > また、AWCプラグインサービスのポート番号を変更している場合は、「localhost:8443」のように、ホスト名のあとに変更後のポート番号をコロン区切りで指定してください。