[index] SNMPプラグイン（AT-VST-VRT版）リファレンスマニュアル 2.14.2

# 各種操作 / 初回ログイン時の作業 / 手動によるデバイスの追加

ツリーを任意で設定する場合や、自動探索で目的のデバイスが見つからなかった場合に、次の手順でデバイスをツリーに追加します。
手動によるデバイスの追加は、「デバイスの作成」画面で行います。
「デバイスの作成」画面には、「ネットワークツリー」メニュー、または「デバイス一覧」メニューから移動します。
■ ネットワークツリーから

1. メニューから「ネットワークツリー」を選択します。
   「デバイスのツリー表示」画面が表示されます。
2. コンテンツ欄左側のツリービューから「ネットワーク」をクリックし、ネットワーク配下のツリーを展開します。
   ネットワーク配下に登録されたサブネットが表示されます。
3. ネットワーク配下に登録されたサブネットの名前をクリックし、サブネット配下のツリーを展開します。
   サブネット配下に登録されたデバイスが表示されます。
   コンテンツ欄右側のノード属性欄には、選択中のサブネットの名前と、サブネットの情報が表示されます。
4. ツリービュー右上の歯車アイコンをクリックします。
   歯車アイコンをクリックすると、選択中のノードに対するサブメニューがポップアップ表示されます。
   サブネットを選択中の場合は、「デバイスの作成」が表示されます。
5. サブメニューから、「デバイスの作成」をクリックします。
   「デバイスの作成」画面が表示されます。

■ デバイス一覧から

1. メニューから「デバイス一覧」を選択します。
   「デバイスの一覧」画面が表示されます。
2. 一覧の上部の「新規作成」ボタンをクリックします。
   「デバイスの作成」画面が表示されます。

## デバイスの手動追加

1. 「デバイスの作成」画面を表示します。
2. デバイスを追加するサブネット名を選択します。
   先ほど作成したサブネットを指定します。
   サブネット名のドロップダウンリストの下の「サブネットの作成」、「サブネットの一覧」をクリックすると、それぞれの画面が表示されます。必要に応じてサブネットの作成、編集を行ってください。

   > Note

   > > サブネットの作成、編集のために画面を移動すると、本画面に入力した内容は消去されます。
   > > サブネットの作成、編集を行ったあと、再度、「デバイスの作成」を手順1から行ってください。

3. 管理対象に追加するデバイスの情報を送受信するためのSNMPパラメーター名を選択します。
   - SNMPパラメーター名(取得用)：
     SNMPでデバイスから情報を取得するときに使うGetパラメーター名をドロップダウンリストから選択します。
   - SNMPパラメーター名(設定用)：
     SNMPでデバイスに情報を書き込むときに使うSetパラメーター名をドロップダウンリストから選択します。
     SNMPパラメーターのドロップダウンリストの下の「SNMPパラメーターの一覧」をクリックすると、SNMPパラメーターの作成、編集、削除が可能な「SNMPパラメーターの一覧」画面が表示されます。必要に応じてSNMPパラメーターの作成、編集を行ってください。

   > Note

   > > SNMPパラメーターの作成、編集のために画面を移動すると、本画面に入力した内容は消去されます。
   > > SNMPパラメーターの作成、編集を行ったあと、再度、「デバイスの作成」を手順1から行ってください。

4. 管理対象に追加するデバイスの名前、ホスト名、コメント、IPv4アドレス、サブネットマスクを入力します。
   - 名前：
     デバイスの名前を入力します。1～255文字の、いずれも半角の英字・数字・記号（スペース " % , - < > ^ _ ` { | } ~ のみ使用可）を指定できます。
   - ホスト名：
     デバイスのホスト名を入力します。255文字以内で、いずれも半角の英字・数字・記号（スペース " % , - < > ^ _ ` { | } ~ のみ使用可）を指定できます。
   - IPv4アドレス：
     デバイスのIPv4アドレス（例：192.168.1.123）を入力します。
   - サブネットマスク：
     デバイスのサブネットマスク（例：255.255.255.0）を指定します。
5. 「新規作成」ボタンをクリックします。
   「デバイスのツリー表示」画面が表示されます。
   デバイスの新規作成が正常に行われると、サブネット配下に、入力したデバイスが表示されます。

> Note

> > デバイスを手動追加したときに、機種によっては「デバイス一覧」画面にMACアドレス、IPv4アドレス、ベンダー名が表示されない場合があります。その場合は、対象サブネットで自動探索を実施してください。自動探索の結果によっては、情報が表示されるようになります。