[index] SNMPプラグイン（AT-VST-VRT版）リファレンスマニュアル 2.14.4

# 画面リファレンス / ネットワークツリー / ネットワーク

## ネットワークの詳細

「デバイスのツリー表示」画面の「ノード属性」から「ネットワーク」をクリックすると、「ネットワークの詳細」画面が表示されます。
「ネットワークの詳細」には、ネットワーク全体のノード属性とイベントリストが表示されます。

### ネットワーク全体のノード属性

表 1：ネットワーク全体のノード属性
項目 | 内容
--- | ---
名前 | 「ネットワーク」
監視サブネット数 | ネットワークに属するサブネット数
検出デバイス数 | ネットワークに属するデバイス数
監視デバイス数 | 検出デバイスの中で、監視対象となっているデバイスの数 Note SNMPプラグインの監視デバイス数の上限は1,000です。
状態 | ネットワークの状態

### イベントリスト

イベントログをリスト表示します。

表 2：イベントリスト
項目名 | 説明
--- | ---
発生日時 | イベントの発生日時を表示します。
発生源の名前 | イベントが発生したノードの名前などを表示します。
機種名 | イベント発生源の機種名（発生源がデバイスなどの場合）を表示します。
イベント名 | イベントの種類を表示します。
メッセージ | イベントの説明を表示します。
詳細 | 「イベントログの詳細」画面を表示します。
ページ選択 | 一覧に現在表示している範囲を、ページ単位で指定します。 先頭 先頭ページを表示します。 前へ 現在の表示ページの1つ前のページを表示します。 ページ番号 数字をクリックすると、該当のページを表示します。現在表示中のページは灰色のボタン背景で強調表示します。 次へ 現在の表示ページの1つ次のページを表示します。 最後 最終ページを表示します。