[index] SNMPプラグイン（AT-VST-VRT版）リファレンスマニュアル 2.14.4

# 画面リファレンス / システム / システム設定

SNMPプラグインのバージョン情報の表示、設定のバックアップや復元ができます。

> Note

> > 本メニューは管理者アカウントでのみ表示されます。

> Note

> > SNMPプラグイン（Windows版）およびSNMPプラグイン（AT-VST-VRT版）で取得したバックアップファイルのリストアのみサポートです。

## バージョン情報

SNMPプラグインのバージョン情報（バージョン、ビルド番号）を表示します。

## システム管理

設定のバックアップや復元ができます。

表 1：システム管理
項目名 | 説明
--- | ---
テクニカルサポート
「テクニカルサポート」ボタン | テクニカルサポート用のファイルが出力されます。 トラブルシューティング時など、内部情報の確認が必要な場合を想定したものですので、ご使用に際しては弊社技術担当にご相談ください。
バックアップ
「バックアップ」ボタン | 現在の設定をバックアップファイルとして外部ファイルに保存します。
復元
「復元」ボタン | 外部ファイルとして保存したバックアップファイルから設定を復元します。 Note AVM EX 3.15.0以前のバックアップファイルには、各デバイスのポート情報などが含まれておりません。そのためAVM EX 3.15.0以前のバックアップファイルをリストアした直後は、ネットワークツリーで各デバイスのポート情報などが表示されませんので、各サブネットで自動探索を実行してください。 MIB情報をリストアする チェックあり バックアップファイルに含まれるMIB情報を復元します。 Note 使用するバージョンより前のバージョンで取得したバックアップファイルをリストアした際は、MIB情報もバックアップファイル内の古いもので上書きされます。上書き後、最新のMIB情報を使用する場合は、「MIBコンパイラー」で該当のMIBを再度コンパイルしてください。 チェックなし バックアップファイルに含まれるMIB情報を無視し、現在SNMPプラグインサーバーに保存されたMIB情報を使用します。