[index] SNMPプラグイン（AT-VST-VRT版）リファレンスマニュアル 2.14.4

# 概要 / 管理画面へのアクセス

SNMPプラグインには、専用の設定画面やコマンドラインインターフェース（CLI）はありません。
AT-VST-VRTで動作するVista Manager アプリケーションのメニューにSNMPプラグインを登録して、機能を連携して使用します。
そのため、SNMPプラグインを使用するためには、AT-VST-VRTでの設定、Vista Manager アプリケーションでの設定が必要になります。
ここでは、AT-VST-VRTで動作するVista Manager アプリケーションで、SNMPプラグインを使用できるようになるまでの手順を説明します。

## SNMPプラグインを使用するための準備

SNMPプラグインを使用するには、AT-VST-VRTおよびVista Manager アプリケーションが使用できる状態になっている必要があります。次のドキュメントを参照してください。

表 1：参照ドキュメント
内容 | ドキュメント
--- | ---
AT-VST-VRTの設定 Vista Manager アプリケーションの設定と起動 | AT-VST-VRT リファレンスマニュアル

### SNMPプラグインクライアント要件

SNMPプラグインに対する設定は、WebブラウザーからGUI（Graphical User Interface）にアクセスして行います。
SNMPプラグインは、下記のWebブラウザーでご使用ください。

- Microsoft Edge
- Google Chrome

> Note

> > リリース済みの最新のバージョンのみサポートします。

### SNMPプラグインの初期設定

AT-VST-VRTの初期状態では、SNMPプラグインのアプリケーションインスタンスは設定されていません。AT-VST-VRTの設定画面にログインして、SNMPプラグインのアプリケーションインスタンスを設定してください。次のドキュメントを参照してください。

表 2：参照ドキュメント
ドキュメント | セクション
--- | ---
AT-VST-VRT リファレンスマニュアル | 「クイックツアー」 / 「アプリケーションの設定と起動」

## Vista Manager アプリケーションでSNMPプラグインを登録する

Vista Manager アプリケーションでSNMPプラグインを登録する手順を説明します。

1. 次に示すいずれかの方法で、Vista Managerの設定画面にログインします。
   - Webブラウザーを起動し、Vista Managerに設定されたIPアドレスを入力する
     （ここでは 192.168.1.10 と仮定しています）

         http://192.168.1.10

   - AT-VST-VRTのダッシュボード画面で、「AT-Vista-app」の「開く」ボタンをクリックする
   - AT-VST-VRTのVista Manager管理画面で、「開く」ボタンをクリックする
2. Vista Managerのログイン画面が表示されますので、「ユーザーID」と「パスワード」を入力して、「ログイン」ボタンをクリックします。
   入力したパスワードは、「●」で表示されます。

   > Note

   > > 初期設定の「ユーザーID」は「manager」、「パスワード」は「friend」です。

3. Vista Managerのダッシュボード画面で、左側のメニューの「システム管理」をクリックします。
4. システム管理画面で、「プラグイン」タブをクリックします。
5. プラグイン管理で、「プラグインを追加」ボタンをクリックします。
6. 「サーバーURL」に以下のURLを入力します。
   （ここでは、SNMPプラグインに設定されたIPアドレスを 192.168.1.11 と仮定しています）

       https://192.168.1.11:6443/NetManager

7. SNMPプラグインのURLから応答があると、「プラグイン証明書フィンガープリント」欄にSHA1とSHA256の証明書フィンガープリントが表示されます。
   証明書のフィンガープリントが正しい場合は、「フィンガープリントの一致を確認」ボタンをクリックしてプラグインの登録を保存します。
8. プラグインが正常に登録されると、プラグイン名一覧に「SNMP プラグイン」が追加されます。
   また、メインメニューにSNMPプラグインのアイコンが追加されます。

これで、SNMPプラグインの登録は完了です。

## Vista Manager アプリケーションでSNMPプラグインを起動する

Vista Manager アプリケーションでSNMPプラグインを起動する手順を説明します。

1. Vista Manager アプリケーションの左側メニューでSNMPプラグインのアイコンをクリックして、「ダッシュボード」メニューをクリックします。
2. ダッシュボード画面が表示されます。
   ネットワークツリー画面、デバイス一覧画面、システム画面も同様です。