[index] AT-VST-VRT リファレンスマニュアル 3.13.3

# クイックツアー / AT-VST-VRTの設定ファイルのバックアップとリストア

ここでは、AT-VST-VRTの設定ファイル（default.cfg）の保存、設定ファイル（default.cfg）からのリストア手順を説明します。
お使いのアプリケーションのバックアップ、リストアについては、付録「AT-VST-VRTのバックアップとリストア」を参照してください。

> Note

> > AT-VST-VRTの設定ファイル（default.cfg）は、取得したときのファームウェアバージョンと、同じファームウェアバージョンでのみリストアができます。例えば、ファームウェアバージョン 3.13.3でバックアップした設定ファイルは、ファームウェアバージョン 3.13.3でのみリストアできます。そのため、使用するファームウェアバージョンで設定ファイルを取得していない場合には、設定のリストアはできません。再度設定が必要になります。

## AT-VST-VRTの設定ファイルの保存

AT-VST-VRTの設定を変更したり、アプリケーションを起動状態にした場合には、画面上部のナビゲーションバーにある「保存」ボタンがオレンジ色に変わります。クリックすることで、AT-VST-VRTの設定内容が保存されます。
「保存」ボタンをクリックすると、「ファイル管理」画面に「default.cfg」というファイルが作成されます（すでに存在していた場合は上書きされます）。
このファイルには、「保存」ボタンをクリックした時点のAT-VST-VRTの設定内容が保存されますので、AT-VST-VRTの設定内容のバックアップファイルとして使用できます。

## 設定ファイルのバックアップ手順

設定用コンピューターにAT-VST-VRTの設定ファイルをバックアップする手順を説明します。

> Note

> > アプリケーションによって、バックアップ作成時のライセンスの扱いが異なります。詳しくは、「アプリケーションのライセンスについて」を参照してください。

1. AT-VST-VRTにログインして、必要な設定を行います。
2. 設定が完了したら、画面上部のナビゲーションバーにある「保存」ボタンをクリックします。
3. 「システム」/「ファイル管理」画面を開いて、「default.cfg」ファイルを確認します。
4. 「default.cfg」ファイルの横にある「ダウンロード」ボタンをクリックします。
5. Webブラウザーの表示に従って、「default.cfg」ファイルを保存します。

AT-VST-VRTの設定ファイルのバックアップは以上です。

## 設定ファイルのリストア手順

運用中のAT-VST-VRTを、以前に作成したバックアップの状態に復元します。
設定ファイルのリストアは、次の手順で行います。

> Note

> > リストアするためには、AT-VST-VRTを再起動する必要があります。

> Note

> > AT-VST-VRTの再起動が完了するまで、「保存」ボタンをクリックしないでください。
> > 「保存」ボタンをクリックした時点の設定内容で「default.cfg」ファイルが作成されるため、以前に作成したバックアップの状態に復元できません。

1. AT-VST-VRTにログインして、「システム」/「ファイル管理」画面を表示します。
2. 「default.cfg」ファイルの横にある「削除」ボタンをクリックします。
3. 確認画面が表示されますので、「削除」ボタンをクリックします。

   > Note

   > > 「保存」ボタンがオレンジ色に変わりますが、クリックしないでください。
   > > 「保存」ボタンをクリックすると、「default.cfg」ファイルが作成されます。

4. 「アップロード」ボタンをクリックします。
5. 以前に保存した「default.cfg」ファイルを選択して、「開く」ボタンをクリックします。
6. 「default.cfg」ファイルを確認します。

   > Note

   > > 「保存」ボタンがオレンジ色に変わりますが、クリックしないでください。上記手順でアップロードした「default.cfg」ファイルの設定内容が、「保存」ボタンをクリックした時点の設定内容に上書きされます。

7. 「再起動」ボタンをクリックして、AT-VST-VRTを再起動します。

AT-VST-VRTの設定ファイルのリストアは以上です。