[index] AT-Vista Manager EX（AT-VST-VRT版） ベースリファレンスマニュアル 3.15.2

# 画面リファレンス / イベント / レポート

AVM EXの管理下にあるデバイス数、および、管理機能によって実行されたAMF事前設定やオートリカバリーの件数を、指定期間のグラフおよび表に示します。
期間は最長で6年前から現在まで、または、過去6年から開始日～終了日を選択できます。
また、表示したレポートはPDFファイルに出力できます。

> Note

> > AT-VST-VRT版では、本画面の内容はUTC（協定世界時）の午前0:00時に集計され、その直前の24時間分の結果が画面のレポートに反映されます。
> > ただし、Webブラウザーを使用して閲覧するPC上でタイムゾーンが適用されている場合、グラフには集計時刻を現地時間に変換した時刻で表示されます。

> Note

> > レポート画面および出力したPDFファイルで表示される日時は常に英語表記になります。

> Note

> > 事前設定またはオートリカバリーを実行するAMFデバイスがSNMPプラグインでも管理されている場合、レポートページのエリア表示における該当SNMPサブネットの「事前設定 合計」または「オートリカバリー合計」の数も計上されます。

表 1：レポート
項目名 | 説明
--- | ---
「レポートPDF出力」ボタン | 表示中のレポートをPDFファイルに出力します。 現在表示中の対象、期間、グラフ形式が適用されます。
グラフ形式 | 平均デバイス数、事前設定 合計、オートリカバリー合計のグラフ表示の形式を、棒グラフまたは折れ線グラフから選択できます。
期間 | レポートの期間を絞り込むことができます。 相対的な期間を指定： 左側のボタンをクリックすると、期間を選択することができます。 左側のフィールドに数を入力します。 パネル右側のドロップダウンリストから、単位を選択します。 単位は分、時、日、週、月、年から選択できます。 デフォルトは6年です。 日付を指定： 右側のボタン（カレンダーアイコン）をクリックすると、レポート表示期間の開始・終了の日時を指定できます。 期間を選択して「適用」ボタンをクリックすると、対象となる期間のレポートが表示されます。
タブ | 表示対象を選択します。 表示対象は、ダッシュボード（ログイン中のユーザーが閲覧可能なすべてのデバイスのレポート）、または、ログイン中のユーザーが閲覧可能なエリア、グループ、サイトごとのレポートから選択できます。 デフォルトでは、ダッシュボードが表示されます。
エリア/グループ/サイト一覧 | タブでの表示対象の選択に応じて、エリア、グループ、またはサイトの一覧が表示されます。ダッシュボードを選択した場合は本一覧は表示されません。 それぞれ、ログイン中のユーザーが閲覧可能なもののみが一覧に表示され、エリア名、グループ名、またはサイト名のいずれかを選択すると、該当するデバイスのみの統計情報がレポートとして表示されます。 また、「Overview」には、ダッシュボードと同等の、すべての表示可能エリア、グループ、またはサイトの合計が表示されます。 デフォルトは「Overview」が選択されます。
事前設定 合計 | 表示期間中に適用されたAMF事前設定の件数を表示します。
オートリカバリー合計 | 表示期間中に実施されたAMFオートリカバリーの件数を表示します。
グラフ | プロット期間ごとの管理下のデバイス数の推移、AMF事前設定の適用件数、AMFオートリカバリーの実施件数を棒グラフまたは折れ線グラフで表示します。 各プロットの間隔は、レポート表示期間によって異なります。
表 | 小計期間ごとの管理下のデバイス数の推移、AMF事前設定の適用件数、AMFオートリカバリーの実施件数を表で示します。 小計の間隔は、レポート表示期間によって異なります。