[index] AWCプラグイン（AT-VST-VRT版） リファレンスマニュアル 3.15.2

# ウィンドウ構成 / ウィンドウ構成

AWCプラグインは、AVM EXと連携し、AVM EXの管理機能の一部として提供されます。
AWCプラグイン使用時の画面は「メニュー欄」、「コンテンツ欄」、「管理欄」の3つに分かれています。

## メニュー欄

通常モードのメニュー欄はAVM EXの管理画面と共通です。AVM EXのメインメニューの「AWCプラグイン」から、AWCプラグインの各種機能にアクセスします。
一般ユーザーアカウントは、「無線モニター」、「無線設定」、「機器検索」メニューが表示されます。
管理者アカウントは、一般ユーザーアカウントのメニュー項目に加え「ユーザー管理」、「システム設定」メニューが表示されます。
メニュー欄上部の「メニュー」をクリックすると、メニュー欄が折りたたまれアイコンのみの表示となります。
折りたたまれた状態から通常の状態に戻す場合は、メニュー欄の一番上の横3本線をクリックしてください。
各メニュー項目の画面詳細については、AWCプラグイン編「画面リファレンス」の各節をご覧ください。

## コンテンツ欄

各種設定情報やメニューで選択した情報などが表示されます。
■ フロアマップ画面例

## 管理欄

コンテンツ欄の下部に「ポーリング」ボタン、「通知」ボタンが表示されます。

### ポーリング

無線管理ログ、機器検索の無線クライアント情報をポーリングにより取得し、最新の情報に更新します。
ポーリング中はコンテンツ欄右下のステータス欄に「ポーリング中…」と表示されます。ポーリングは15分ごとに自動で行われます。
ポーリング終了後に、フロアマップ一覧、フロアマップ詳細以外を参照する場合はWebブラウザーの再読み込みを行ってください。

### 通知

通知メッセージを表示します。
AMFネットワークに未登録の無線APが接続された場合や無線APの自動設定適用（オートリカバリー）が行われた場合などに、「通知」ボタンに検出されたイベントの数をバッジ表示します。
「通知」ボタンをクリックすると、通知メッセージがポップアップ表示されます。
通知メッセージの右上の「削除」ボタン（ゴミ箱アイコン）をクリックすると、確認済みの通知メッセージを消去できます。
また、通知メッセージポップアップの下の「全て削除」をクリックすると、通知メッセージを消去できます。