[index] AT-Vista Manager EX（AT-VST-VRT版） ベースリファレンスマニュアル 3.16.0

# 各種操作 / AMFネットワークの管理 / AMFデバイスのライセンスの管理

AVM EXのWeb管理画面から、AMFデバイスに登録された追加機能ライセンスを確認できます。
また、別途ご用意いただいたライセンスキーを適用して、AMFデバイスに新しい機能を追加することができます。

> Note

> > AVM EX、AWCプラグイン、SNMPプラグインのライセンスの管理とは異なります。AVM EXおよびプラグインのライセンス管理は、「システム管理」画面の「ライセンス」にて行います。

## ライセンスの確認

1. メインメニューから「資産管理」を選択します。
2. デバイスタブにて、ライセンスを確認したいAMFデバイスのデバイス名をクリックし、デバイス情報画面を表示します。
3. コンテンツ欄上部のタブから「ライセンス」をクリックします。
4. 該当のAMFデバイスに登録された各種ライセンスがグラフに表示されます。
   また、グラフの各ライセンスの行にマウスポインターを当てると、ライセンスの詳細が表示されます。

## ライセンスの登録

追加機能ライセンスは、文字列形式、または、バイナリー形式のライセンスキーとして提供されます。

### 文字列形式のライセンスキーの入力

1. 「ライセンスを入力」ボタンをクリックします。
   下欄にライセンスの入力フィールドが表示されます。
2. 入力フィールドに文字列形式のライセンスキーを入力します。
   ライセンス証書に記載されたライセンスキーを、AlliedWare Plusのlicenseコマンド形式（license [ライセンス名] [ライセンスキー]）で入力してください。
3. 入力フィールド下部の「保存」をクリックします。

ライセンスキーの登録に成功すると、「ライセンス追加に成功しました。」とシステムメッセージが表示されます。

> Note

> > 文字列形式のライセンスキーの入力時は、ライセンスの反映のためには、AMFデバイスの再起動が必要となります。

### バイナリー形式のライセンスキーのアップロード

1. 「ライセンスをアップロード」ボタンをクリックします。
2. システムのファイル選択ダイアログに従って、バイナリー形式のライセンスキーファイルを選択します。

ライセンスキーの登録に成功すると、「ライセンス追加に成功しました。」とシステムメッセージが表示されます。